|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLUS 3** |  |
| **Motor**  |  | 4- Takt 1 ZylinderBenzinmotor Powertech YE 2809,5 PSReversierstarter  |  |
| **Fahrantrieb**  |  | Schaltgetriebe 3 GangVorwärts- Rückwärtsgang  |  |
| **Geschwindigkeit**  |  | **Vor:**1,8 km/h • 2,8 km/h • 4,0 km/h**Rück:**1,4 km/h • 2,2 km/h • 3,0 km/h  |  |
| **Anschluss für Zusatzgeräte**  | Schnellverschluss  |
| **Lenkholm**  | Wende-Lenkholm  |  höhenverstellbar und gedämpft  |
| **Bereifung**  |  | 16 x 6,5-8 AS oder4 x 8 ASZwillingsbereifung mitAnschlussstück 4 x 8 AS  |  |
| **Gewicht (Grundgerät)**  |  |  67 kg  |  |
| **Spurweiten**  |  | mit Alupack 2,5 cmBereifung 16 x 6,5-8Breite innen 260 mmBreite außen 550 mmBereifung 4 x 8Breite innen 360 mmBreite außen 560 mmZusatzbereifung außen825 mmSchmalspurver.:250 mm 450 mm 720 mm  |  |
|  |  | **PLUS 3** |  |
| Fingermähwerk  |  | 1,32 m  |  |
| Fingerloser Mulchbalken  |  | 1,17 / 1,37 m  |  |
| Kommunal-Mulchbalken  |  | 1,37 m  |  |
| Schneefräse  |  | 60 cm  |  |
| Schneeschild  |   | 100 cm  |  |
| Bodenfräse  |  | -  |   |