|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLUS 3** |  |
| **Motor** |  | 4- Takt 1 Zylinder Benzinmotor Powertech YE 280 9,5 PS Reversierstarter |  |
| **Fahrantrieb** |  | Schaltgetriebe 3 Gang Vorwärts- Rückwärtsgang |  |
| **Geschwindigkeit** |  | **Vor:** 1,8 km/h • 2,8 km/h • 4,0 km/h **Rück:** 1,4 km/h • 2,2 km/h • 3,0 km/h |  |
| **Anschluss für Zusatzgeräte** | Schnellverschluss | | |
| **Lenkholm** | Wende-Lenkholm | höhenverstellbar und gedämpft | |
| **Bereifung** |  | 16 x 6,5-8 AS oder 4 x 8 AS Zwillingsbereifung mit Anschlussstück 4 x 8 AS |  |
| **Gewicht (Grundgerät)** |  | 67 kg |  |
| **Spurweiten** |  | mit Alupack 2,5 cm Bereifung 16 x 6,5-8 Breite innen 260 mm Breite außen 550 mm Bereifung 4 x 8 Breite innen 360 mm Breite außen 560 mm Zusatzbereifung außen 825 mm Schmalspurver.: 250 mm 450 mm 720 mm |  |
|  |  | **PLUS 3** |  |
| Fingermähwerk |  | 1,32 m |  |
| Fingerloser Mulchbalken |  | 1,17 / 1,37 m |  |
| Kommunal-Mulchbalken |  | 1,37 m |  |
| Schneefräse |  | 60 cm |  |
| Schneeschild |  | 100 cm |  |
| Bodenfräse |  | - |  |